Załącznik

do ustawy

z dnia

(Dz. U. poz. )

**Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zamkniętych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia … o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych dla niektórych terenów zamkniętych\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]dla terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych1) |
| **LAeq D**przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | **LAeq N**przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | **LDWN**przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | **LN**przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom |
| **1** | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiskab) Tereny szpitali poza miastem | **50** | **45** | **50** | **45** |
| **2** | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejb) Tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)c) Tereny domów opieki społecznejd) Tereny szpitali w miastach  | **61** | **56** | **64** | **59** |
| **3** | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowegob) Tereny zabudowy zagrodowejc) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | **65** | **56** | **68** | **59** |
| **4** | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)  | **68** | **60** | **70** | **65** |

\* Dopuszczalne poziomy hałasu ustala się w odniesieniu do hałasu powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne. Wyraża się je wskaźnikami LAeq D i LAeq N, mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, oraz wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Wskaźniki hałasu **LAeq D,** **LAeq N,** **LDWN,****LN**  zostały określone wart. 112a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.).

Objaśnienia:

1) Tereny zamknięte, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.).

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.