Załączniki 
do ustawy 
z dnia 
(poz. ...)
Załącznik nr 1

OKREŚLENIA: DAWKI POCHŁONIĘTEJ, DAWKI RÓWNOWAŻNEJ, DAWKI SKUTECZNEJ (EFEKTYWNEJ), OBCIĄŻAJĄCEJ DAWKI RÓWNOWAŻNEJ ORAZ OBCIĄŻAJĄCEJ DAWKI SKUTECZNEJ (EFEKTYWNEJ) 

1. Dawka pochłonięta D: energia pochłonięta w jednostce masy, wyrażona wzorem: 

 

gdzie:
–  oznacza średnią energię przekazaną przez promieniowanie jonizujące materii w elemencie objętości,
– dm oznacza masę materii w elemencie objętości. 

Dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w tkance lub narządzie. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej (Gy). Jeden grej równa się jednemu dżulowi na kilogram: 
1 Gy = 1 J kg-1

2. Dawka równoważna HT: dawka pochłonięta w tkance lub w narządzie T, ważona dla rodzaju i energii promieniowania R, wyrażona wzorem:

   

gdzie:
– DT,R oznacza dawkę pochłoniętą promieniowania R, uśrednioną w tkance lub narządzie T,
– wR oznacza czynnik wagowy promieniowania R.

Jeżeli pole promieniowania składa się z różnych rodzajów promieniowania R o różnych energiach charakteryzujących się różnymi wartościami wR, całkowitą dawkę równoważną HT oblicza się zgodnie ze wzorem:

 

Jednostką dawki równoważnej jest siwert (Sv). Jeden siwert równa się jednemu dżulowi na kilogram: 1 Sv = 1 J kg-1.

3. Dawka skuteczna (efektywna) E: suma ważonych dawek równoważnych od zewnętrznego i wewnętrznego napromienienia tkanek i narządów, wyrażona wzorem:



gdzie: 
– DT,R oznacza dawkę pochłoniętą promieniowania R, uśrednioną w tkance lub narządzie T,
– wR oznacza czynnik wagowy promieniowania R,
– wT oznacza czynnik wagowy tkanki lub narządu T.

Jednostką dawki skutecznej (efektywnej) jest siwert (Sv).

4. Obciążająca dawka równoważna HT(): dawka obliczona jako całka po czasie () z mocy dawki równoważnej w tkance lub narządzie T, będąca wynikiem wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu, wyrażona wzorem:

dla wniknięcia w czasie t0, gdzie:
– oznacza moc dawki równoważnej w tkance lub narządzie T w czasie  t,
–  oznacza okres objęty całkowaniem w latach.

Dla zapewnienia zgodności z dawkami granicznymi przyjmuje się, że  jest okresem wynoszącym 50 lat dla dorosłych, a w przypadku niemowląt i dzieci – okresem do wieku 70 lat. Jednostką obciążającej dawki równoważnej jest siwert (Sv).

5. Obciążająca dawka skuteczna (efektywna) E(): suma obciążających dawek równoważnych będących wynikiem wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu, pomnożonych przez odpowiednie czynniki wagowe tkanek lub narządów, wyrażona wzorem: 



gdzie:
– HT() oznacza obciążającą dawkę równoważną w tkance lub narządzie T,
– wT oznacza czynnik wagowy tkanki lub narządu T.

Jednostką obciążającej dawki skutecznej (efektywnej) jest siwert (Sv).


Załącznik nr 2
POZIOMY PROGOWE AKTYWNOŚCI ORAZ STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
	Izotop promieniotwórczy
	Aktywność (Bq) 
P1
	Aktywność (Bq) 
P2
	Stężenie promieniotwórcze (kBq/kg)

	1
	2
	3
	4

	H-3
	1,00E+09
	2,00E+15
	1,00E+06

	Be-7
	1,00E+07
	1,00E+12
	1,00E+03

	Be-10
	 
	3,00E+13
	 

	C-11
	 
	6,00E+10
	 

	C-14
	1,00E+07
	5,00E+13
	1,00E+04

	O-15
	1,00E+09
	 
	1,00E+02

	N-13
	 
	6,00E+10
	 

	F-18
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Na-22
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Na-24
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	Mg-28
	 
	2,00E+10
	 

	Al-26
	 
	3,00E+10
	 

	Si-31
	1,00E+06
	1,00E+13
	1,00E+03

	Si-32
	 
	7,00E+12
	 

	P-32
	1,00E+05
	1,00E+13
	1,00E+03

	P-33
	1,00E+08
	2,00E+14
	1,00E+05

	S-35
	1,00E+08
	6,00E+13
	1,00E+05

	Cl-36
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+04

	Cl-38
	1,00E+05
	5,00E+10
	1,00E+01

	Ar-37
	1,00E+08
	 
	1,00E+06

	Ar-39
	 
	3,00E+14
	 

	Ar-41
	1,00E+09
	5,00E+10
	1,00E+02

	K-40
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	K-42
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	K-43
	1,00E+06
	7,00E+10
	1,00E+01

	Ca-45
	1,00E+07
	1,00E+14
	1,00E+04

	Ca-47
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Sc-44
	 
	3,00E+10
	 

	Sc-46
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Sc-47
	1,00E+06
	7,00E+11
	1,00E+02

	Sc-48
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	Ti-44
	 
	3,00E+10
	 

	V-48
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	V-49
	 
	2,00E+15
	 

	Cr-51
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+03

	Mn-51
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Mn-52
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	Mn-52m
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Mn-53
	1,00E+09
	 
	1,00E+04

	Mn-54
	1,00E+06
	8,00E+10
	1,00E+01

	Mn-56
	1,00E+05
	4,00E+10
	1,00E+01

	Fe-52
	1,00E+06
	2,00E+10
	1,00E+01

	Fe-55
	1,00E+06
	8,00E+14
	1,00E+04

	Fe-59
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Fe-60
	 
	6,00E+10
	 

	Co-55
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Co-56
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	Co-57
	1,00E+06
	7,00E+11
	1,00E+02

	Co-58
	1,00E+06
	7,00E+10
	1,00E+01

	Co-58m
	1,00E+07
	7,00E+10
	1,00E+04

	Co-60
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	Co-60m
	1,00E+06
	 
	1,00E+03

	Co-61
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	Co-62m
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Ni-59
	1,00E+08
	1,00E+15
	1,00E+04

	Ni-63
	1,00E+08
	6,00E+13
	1,00E+05

	Ni-65
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Cu-64
	1,00E+06
	3,00E+11
	1,00E+02

	Cu-67
	 
	7,00E+11
	 

	Zn-65
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Zn-69
	1,00E+06
	3,00E+13
	1,00E+04

	Zn-69m
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Ga-67
	 
	5,00E+11
	 

	Ga-68
	 
	7,00E+10
	 

	Ga-72
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	Ge-68
	 
	7,00E+10
	 

	Ge-71
	1,00E+08
	1,00E+15
	1,00E+04

	Ge-77
	 
	6,00E+10
	 

	As-72
	 
	4,00E+10
	 

	As-73
	1,00E+07
	4,00E+13
	1,00E+03

	As-74
	1,00E+06
	9,00E+10
	1,00E+01

	As-76
	1,00E+05
	2,00E+11
	1,00E+02

	As-77
	1,00E+06
	8,00E+12
	1,00E+03

	Se-75
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Se-79
	 
	2,00E+14
	 

	Br-76
	 
	3,00E+10
	 

	Br-77
	 
	2,00E+11
	 

	Br-82
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Kr-74
	1,00E+09
	 
	1,00E+02

	Kr-76
	1,00E+09
	 
	1,00E+02

	Kr-77
	1,00E+09
	 
	1,00E+02

	Kr-79
	1,00E+05
	 
	1,00E+03

	Kr-81
	1,00E+07
	3,00E+13
	1,00E+04

	Kr-83m
	1,00E+12
	 
	1,00E+05

	Kr-85
	1,00E+04
	3,00E+13
	1,00E+05

	Kr-85m
	1,00E+10
	5,00E+11
	1,00E+03

	Kr-87
	1,00E+09
	9,00E+10
	1,00E+02

	Kr-88
	1,00E+09
	 
	1,00E+02

	Rb-81
	 
	1,00E+11
	 

	Rb-83
	 
	1,00E+11
	 

	Rb-84
	 
	7,00E+10
	 

	Rb-86
	1,00E+05
	7,00E+11
	1,00E+02

	Sr-82
	 
	6,00E+10
	 

	Sr-85
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	Sr-85m
	1,00E+07
	1,00E+11
	1,00E+02

	Sr-87m
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Sr-89
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+03

	Sr-90+
	1,00E+04
	1,00E+12
	1,00E+02

	Sr-91
	1,00E+05
	6,00E+10
	1,00E+01

	Sr-92
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Y-87
	 
	9,00E+10
	 

	Y-88
	 
	3,00E+10
	 

	Y-90
	1,00E+05
	5,00E+12
	1,00E+03

	Y-91
	1,00E+06
	8,00E+12
	1,00E+03

	Y-91m
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	Y-92
	1,00E+05
	2,00E+11
	1,00E+02

	Y-93
	1,00E+05
	6,00E+11
	1,00E+02

	Zr-88
	 
	2,00E+10
	 

	Zr-93+
	1,00E+07
	 
	1,00E+03

	Zr-95
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Zr-97+
	1,00E+05
	4,00E+10
	1,00E+01

	Nb-93m
	1,00E+07
	3,00E+14
	1,00E+04

	Nb-94
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Nb-95
	1,00E+06
	9,00E+10
	1,00E+01

	Nb-97
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Nb-98
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Mo-90
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Mo-93
	1,00E+08
	3,00E+14
	1,00E+03

	Mo-99
	1,00E+06
	3,00E+11
	1,00E+02

	Mo-101
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Tc-95m
	 
	1,00E+11
	 

	Tc-96
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Tc-96m
	1,00E+07
	3,00E+10
	1,00E+03

	Tc-97
	1,00E+08
	 
	1,00E+03

	Tc-97m
	1,00E+07
	4,00E+13
	1,00E+03

	Tc-98
	 
	5,00E+10
	 

	Tc-99
	1,00E+07
	3,00E+13
	1,00E+04

	Tc-99m
	1,00E+07
	7,00E+11
	1,00E+02

	Ru-97
	1,00E+07
	3,00E+11
	1,00E+02

	Ru-103
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	Ru-105
	1,00E+06
	8,00E+10
	1,00E+01

	Ru-106+
	1,00E+05
	3,00E+11
	1,00E+02

	Rh-99
	 
	1,00E+11
	 

	Rh-101
	 
	3,00E+11
	 

	Rh-102
	 
	3,00E+10
	 

	Rh-102m
	 
	1,00E+11
	 

	Rh-103m
	1,00E+08
	9,00E+14
	1,00E+04

	Rh-105
	1,00E+07
	9,00E+11
	1,00E+02

	Pd-103
	1,00E+08
	9,00E+13
	1,00E+03

	Pd-109
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+03

	Ag-105
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	Ag-108m+
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Ag-110m
	1,00E+06
	2,00E+10
	1,00E+01

	Ag-111
	1,00E+06
	2,00E+12
	1,00E+03

	Cd-109
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+04

	Cd-113m
	 
	4,00E+13
	 

	Cd-115
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Cd-115m
	1,00E+06
	3,00E+12
	1,00E+03

	In-111
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	In-113m
	1,00E+06
	3,00E+11
	1,00E+02

	In-114m
	1,00E+06
	8,00E+11
	1,00E+02

	In-115m
	1,00E+06
	4,00E+11
	1,00E+02

	Sn-113
	1,00E+07
	3,00E+11
	1,00E+03

	Sn-117m
	 
	5,00E+11
	 

	Sn-119m
	 
	7,00E+13
	 

	Sn-121m
	 
	7,00E+13
	 

	Sn-123
	 
	7,00E+12
	 

	Sn-125
	1,00E+05
	1,00E+11
	1,00E+02

	Sn-126
	 
	3,00E+10
	 

	Sb-122
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+02

	Sb-124
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Sb-125
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Sb-126
	 
	2,00E+10
	 

	Te-121
	 
	1,00E+11
	 

	Te-121m
	 
	1,00E+11
	 

	Te-123m
	1,00E+07
	6,00E+11
	1,00E+02

	Te-125m
	1,00E+07
	1,00E+13
	1,00E+03

	Te-127
	1,00E+06
	1,00E+13
	1,00E+03

	Te-127m
	1,00E+07
	3,00E+12
	1,00E+03

	Te-129
	1,00E+06
	1,00E+12
	1,00E+02

	Te-129m
	1,00E+06
	1,00E+12
	1,00E+03

	Te-131
	1,00E+05
	 
	1,00E+02

	Te-131m
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Te-132
	1,00E+07
	3,00E+10
	1,00E+02

	Te-133
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Te-133m
	1,00E+05
	 
	1,00E+01

	Te-134
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	I-123
	1,00E+07
	5,00E+11
	1,00E+02

	I-124
	 
	6,00E+10
	 

	I-125
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+03

	I-126
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	I-129
	1,00E+05
	 
	1,00E+02

	I-130
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	I-131
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	I-132
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	I-133
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	I-134
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	I-135
	1,00E+06
	4,00E+10
	1,00E+01

	Xe-122
	 
	6,00E+10
	 

	Xe-123
	 
	9,00E+10
	 

	Xe-127
	 
	3,00E+11
	 

	Xe-131m
	1,00E+04
	1,00E+13
	1,00E+04

	Xe-133
	1,00E+04
	3,00E+12
	1,00E+03

	Xe-135
	1,00E+10
	3,00E+11
	1,00E+03

	Cs-129
	1,00E+05
	3,00E+11
	1,00E+02

	Cs-131
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+03

	Cs-132
	1,00E+05
	1,00E+11
	1,00E+01

	Cs-134
	1,00E+04
	4,00E+10
	1,00E+01

	Cs-134m
	1,00E+05
	4,00E+10
	1,00E+03

	Cs-135
	1,00E+07
	 
	1,00E+04

	Cs-136
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	Cs-137+
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+01

	Cs-138
	1,00E+04
	 
	1,00E+01

	Ba-131
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Ba-133
	 
	2,00E+11
	 

	Ba-133m
	 
	3,00E+11
	 

	Ba-140+
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	La-137
	 
	2,00E+13
	 

	La-140
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	Ce-139
	1,00E+06
	6,00E+11
	1,00E+02

	Ce-141
	1,00E+07
	1,00E+12
	1,00E+02

	Ce-143
	1,00E+06
	3,00E+11
	1,00E+02

	Ce-144+
	1,00E+05
	9,00E+11
	1,00E+02

	Pr-142
	1,00E+05
	1,00E+12
	1,00E+02

	Pr-143
	1,00E+06
	3,00E+13
	1,00E+04

	Nd-147
	1,00E+06
	6,00E+11
	1,00E+02

	Nd-149
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Pm-143
	 
	2,00E+11
	 

	Pm-144
	 
	4,00E+10
	 

	Pm-145
	 
	1,00E+13
	 

	Pm-147
	1,00E+07
	4,00E+13
	1,00E+04

	Pm-148m
	 
	3,00E+10
	 

	Pm-149
	1,00E+06
	6,00E+12
	1,00E+03

	Pm-151
	 
	2,00E+11
	 

	Sm-145
	 
	4,00E+12
	 

	Sm-151
	1,00E+08
	5,00E+14
	1,00E+04

	Sm-153
	1,00E+06
	2,00E+12
	1,00E+02

	Eu-147
	 
	2,00E+11
	 

	Eu-148
	 
	3,00E+10
	 

	Eu-149
	 
	2,00E+12
	 

	Eu-150b
	 
	2,00E+12
	 

	Eu-150a
	 
	5,00E+10
	 

	Eu-152
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Eu-152m
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Eu-154
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Eu-155
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+02

	Eu-156
	 
	5,00E+10
	 

	Gd-146
	 
	3,00E+10
	 

	Gd-148
	 
	4,00E+11
	 

	Gd-153
	1,00E+07
	1,00E+12
	1,00E+02

	Gd-159
	1,00E+06
	2,00E+12
	1,00E+03

	Tb-157
	 
	1,00E+14
	 

	Tb-158
	 
	9,00E+10
	 

	Tb-160
	1,00E+06
	6,00E+10
	1,00E+01

	Dy-159
	 
	6,00E+12
	 

	Dy-165
	1,00E+06
	3,00E+12
	1,00E+03

	Dy-166
	1,00E+06
	1,00E+12
	1,00E+03

	Ho-166
	1,00E+05
	2,00E+12
	1,00E+03

	Ho-166m
	
	4,00E+10
	

	Er-169
	 
	2,00E+14
	 

	Er-171
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Tm-167
	 
	6,00E+11
	 

	Tm-170
	1,00E+06
	2,00E+13
	1,00E+03

	Tm-171
	1,00E+08
	3,00E+14
	1,00E+04

	Yb-169
	 
	3,00E+11
	 

	Yb-175
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+03

	Lu-172
	 
	4,00E+10
	 

	Lu-173
	 
	9,00E+11
	 

	Lu-174
	 
	8,00E+11
	 

	Lu-174m
	 
	6,00E+11
	 

	Lu-177
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+03

	Hf-172
	 
	4,00E+10
	 

	Hf-175
	 
	2,00E+11
	 

	Hf-181
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Hf-182
	 
	5,00E+10
	 

	Ta-178
	 
	7,00E+10
	 

	Ta-179
	 
	6,00E+12
	 

	Ta-182
	1,00E+04
	6,00E+10
	1,00E+01

	W-178
	 
	9,00E+11
	 

	W-181
	1,00E+07
	5,00E+12
	1,00E+03

	W-185
	1,00E+07
	1,00E+14
	1,00E+04

	W-187
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+02

	W-188
	 
	1,00E+12
	 

	Re-184
	 
	8,00E+10
	 

	Re-184m
	 
	7,00E+10
	 

	Re-186
	1,00E+06
	4,00E+12
	1,00E+03

	Re-188
	1,00E+05
	1,00E+12
	1,00E+02

	Re-189
	 
	1,00E+12
	 

	Os-185
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Os-191
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+02

	Os-191m
	1,00E+07
	1,00E+12
	1,00E+03

	Os-193
	1,00E+06
	1,00E+12
	1,00E+02

	Os-194
	 
	7,00E+11
	 

	Ir-189
	 
	1,00E+12
	 

	Ir-190
	1,00E+06
	5,00E+10
	1,00E+01

	Ir-192
	1,00E+04
	8,00E+10
	1,00E+01

	Ir-194
	1,00E+05
	7,00E+11
	1,00E+02

	Pt-188
	 
	4,00E+10
	 

	Pt-191
	1,00E+06
	3,00E+11
	1,00E+02

	Pt-193
	 
	3,00E+15
	 

	Pt-193m
	1,00E+07
	1,00E+13
	1,00E+03

	Pt-195m
	 
	2,00E+12
	 

	Pt-197
	1,00E+06
	4,00E+12
	1,00E+03

	Pt-197m
	1,00E+06
	9,00E+11
	1,00E+02

	Au-193
	 
	6,00E+11
	 

	Au-194
	 
	7,00E+10
	 

	Au-195
	 
	2,00E+12
	 

	Au-198
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Au-199
	1,00E+06
	9,00E+11
	1,00E+02

	Hg-194
	 
	7,00E+10
	 

	Hg-195m
	 
	2,00E+11
	 

	Hg-197
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+02

	Hg-197m
	1,00E+06
	7,00E+11
	1,00E+02

	Hg-203
	1,00E+05
	3,00E+11
	1,00E+02

	Tl-200
	1,00E+06
	5,00E+10
	1,00E+01

	Tl-201
	1,00E+06
	1,00E+12
	1,00E+02

	Tl-202
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Tl-204
	1,00E+04
	2,00E+13
	1,00E+04

	Pb-201
	 
	9,00E+10
	 

	Pb-202
	 
	2,00E+11
	 

	Pb-203
	1,00E+06
	2,00E+11
	1,00E+02

	Pb-210+
	1,00E+04
	3,00E+11
	1,00E+01

	Pb-212+
	1,00E+05
	5,00E+10
	1,00E+01

	Bi-205
	 
	4,00E+10
	 

	Bi-206
	1,00E+05
	2,00E+10
	1,00E+01

	Bi-207
	1,00E+06
	5,00E+10
	1,00E+01

	Bi-210
	1,00E+06
	8,00E+12
	1,00E+03

	Bi-210m
	 
	3,00E+11
	 

	Bi-212+
	1,00E+05
	5,00E+10
	1,00E+01

	Po-203
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Po-205
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Po-207
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Po-210
	1,00E+04
	6,00E+10
	1,00E+01

	At-211
	1,00E+07
	5,00E+11
	1,00E+03

	Rn-220+
	1,00E+07
	 
	1,00E+04

	Rn-222+
	1,00E+08
	4,00E+10
	1,00E+01

	Ra-223+
	1,00E+05
	1,00E+11
	1,00E+02

	Ra-224+
	1,00E+05
	5,00E+10
	1,00E+01

	Ra-225
	1,00E+05
	1,00E+11
	1,00E+02

	Ra-226+
	1,00E+04
	4,00E+10
	1,00E+01

	Ra-227
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	Ra-228+
	1,00E+05
	3,00E+10
	1,00E+01

	Ac-225
	 
	9,00E+10
	 

	Ac-227
	 
	4,00E+10
	 

	Ac-228
	1,00E+06
	3,00E+10
	1,00E+01

	Th-226+
	1,00E+07
	 
	1,00E+03

	Th-227
	1,00E+04
	8,00E+10
	1,00E+01

	Th-228+
	1,00E+04
	4,00E+10
	1,00E+00

	Th-229+
	1,00E+03
	1,00E+10
	1,00E+00

	Th-230
	1,00E+04
	7,00E+10
	1,00E+00

	Th-231
	1,00E+07
	1,00E+13
	1,00E+03

	Th-nat
	1,00E+03
	 
	1,00E+00

	Th-234+
	1,00E+05
	2,00E+12
	1,00E+03

	Pa-230
	1,00E+06
	1,00E+11
	1,00E+01

	Pa-231
	1,00E+03
	6,00E+10
	1,00E+00

	Pa-233
	1,00E+07
	4,00E+11
	1,00E+02

	U-230+
	1,00E+05
	4,00E+10
	1,00E+01

	U-231
	1,00E+07
	 
	1,00E+02

	U-232+
	1,00E+03
	6,00E+10
	1,00E+00

	U-233
	1,00E+04
	7,00E+10
	1,00E+01

	U-234
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+01

	U-235+
	1,00E+04
	8,00E+07
	1,00E+01

	U-236
	1,00E+04
	2,00E+11
	1,00E+01

	U-237
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	U-238+
	1,00E+04
	 
	1,00E+01

	U-nat
	1,00E+03
	 
	1,00E+00

	U-239
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	U-240
	1,00E+07
	 
	1,00E+03

	U-240+
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	U wzb. 10–20%
	 
	8,00E+08
	 

	U wzb. > 20%
	 
	8,00E+07
	 

	Np-235
	 
	1,00E+14
	 

	Np-236b
	 
	7,00E+09
	 

	Np-236a
	 
	8,00E+11
	 

	Np-237+
	1,00E+03
	7,00E+10
	1,00E+00

	Np-239
	1,00E+07
	5,00E+11
	1,00E+02

	Np-240
	1,00E+06
	 
	1,00E+01

	Pu-234
	1,00E+07
	 
	1,00E+02

	Pu-235
	1,00E+07
	 
	1,00E+02

	Pu-236
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+01

	Pu-237
	1,00E+07
	2,00E+12
	1,00E+03

	Pu-238
	1,00E+04
	6,00E+10
	1,00E+00

	Pu-239
	1,00E+04
	6,00E+10
	1,00E+00

	Pu-240
	1,00E+03
	6,00E+10
	1,00E+00

	Pu-241
	1,00E+05
	3,00E+12
	1,00E+02

	Pu-242
	1,00E+04
	7,00E+10
	1,00E+00

	Pu-243
	1,00E+07
	 
	1,00E+03

	Pu-244
	1,00E+04
	3,00E+08
	1,00E+00

	Am-241
	1,00E+04
	6,00E+10
	1,00E+00

	Am-242
	1,00E+06
	 
	1,00E+03

	Am-242m+
	1,00E+04
	3,00E+11
	1,00E+00

	Am-243+
	1,00E+03
	2,00E+11
	1,00E+00

	Am-244
	 
	9,00E+10
	 

	Cm-240
	 
	3,00E+11
	 

	Cm-241
	 
	1,00E+11
	 

	Cm-242
	1,00E+05
	4,00E+10
	1,00E+02

	Cm-243
	1,00E+04
	2,00E+11
	1,00E+00

	Cm-244
	1,00E+04
	5,00E+10
	1,00E+01

	Cm-245
	1,00E+03
	9,00E+10
	1,00E+00

	Cm-246
	1,00E+03
	2,00E+11
	1,00E+00

	Cm-247
	1,00E+04
	1,00E+09
	1,00E+00

	Cm-248
	1,00E+03
	5,00E+09
	1,00E+00

	Bk-247
	 
	8,00E+10
	 

	Bk-249
	1,00E+06
	1,00E+13
	1,00E+03

	Cf-246
	1,00E+06
	 
	1,00E+03

	Cf-248
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+01

	Cf-249
	1,00E+03
	1,00E+11
	1,00E+00

	Cf-250
	1,00E+04
	1,00E+11
	1,00E+01

	Cf-251
	1,00E+03
	1,00E+11
	1,00E+00

	Cf-252
	1,00E+04
	2,00E+10
	1,00E+01

	Cf-253
	1,00E+05
	4,00E+11
	1,00E+02

	Cf-254
	1,00E+03
	3,00E+08
	1,00E+00

	Es-253
	1,00E+05
	 
	1,00E+02

	Es-254
	1,00E+04
	 
	1,00E+01

	Es-254m
	1,00E+06
	 
	1,00E+02

	Fm-254
	1,00E+07
	 
	1,00E+04

	Fm-255
	1,00E+06
	 
	1,00E+03

	Pu-239/Be-9
	 
	6,00E+10
	 

	Am-241/Be-9
	 
	6,00E+10
	 



Liczby zapisano w postaci wykładniczej, gdzie liczba po literze E oznacza wykładnik całkowity liczby 10.

Uwaga:
Izotopy opatrzone wskaźnikiem „+” lub „nat” (naturalny) oznaczają izotopy macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi, podanymi poniżej. W takich przypadkach wartości poziomu progowego aktywności źródła niekontrolowanego podane w tabeli odnoszą się tylko do izotopów macierzystych, gdyż uwzględniają one również udział izotopów pochodnych.

	Izotopy macierzyste

	Izotopy pochodne


	1

	2


	Sr-90+

	Y-90


	Zr-93+

	Nb-93m


	Zr-97+

	Nb-97


	Ru-106+

	Rh-106


	Ag-108m+

	Ag-108


	Cs-137+

	Ba-137m


	Ba-140+

	La-140


	Ce-144+

	Pr-144


	Pb-210+

	Bi-210, Po-210


	Pb-212+

	Bi-212, Tl-208, Po-212


	Bi-212+

	TI-208, Po-212


	Rn-220+

	Po-216


	Rn-222+

	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214


	Ra-223+

	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207


	Ra-224+

	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212


	Ra-226+

	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210


	Ra-228+

	Ac-228


	Th-226+

	Ra-222, Rn-218, Po-214


	Th-228+

	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212


	Th-229+

	Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209


	Th-nat

	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212


	Th-234+

	Pa-234m


	U-230+

	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214


	U-232+

	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212


	U-235+

	Th-231


	U-238+

	Th-234, Pa-234m


	U-nat

	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214


	U-240+

	Np-240m


	Np-237+

	Pa-233


	Am-242m+

	Am-242


	Am-243+

	Np-239






Załącznik nr 3
 
DAWKI GRANICZNE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

I. Dla pracowników

1. Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego.
2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 14 ust. 1a ustawy, dawka, o której mowa w pkt 1, może być w danym roku kalendarzowym przekroczona do wartości 50 mSv, o ile zgodę na takie przekroczenie wyda, ze względu na szczególne warunki lub okoliczności wykonywania działalności związanej z narażeniem, organ właściwy do wydania zezwolenia, przyjęcia zgłoszenia albo przyjęcia powiadomienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a ustawy. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, średnia roczna dawka skuteczna (efektywna) w każdym okresie pięciu kolejnych lat kalendarzowych, w tym lat, w których dawka graniczna została przekroczona, nie może przekroczyć 20 mSv.
4. Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego: 
1) 20 mSv – dla soczewki oka;
2) 500 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla każdego obszaru 1 cm2 napromienionej części skóry, niezależnie od napromienionej powierzchni;
3) 500 mSv – dla kończyn zdefiniowanych jako dłonie, przedramiona, stopy i kostki.
5. Wartość, o której mowa w pkt 4 ppkt 1, może być w pojedynczym roku kalendarzowym przekroczona do 50 mSv, jednakże w każdym okresie pięciu kolejnych lat kalendarzowych, w tym lat, w których dawka graniczna została przekroczona, nie może przekroczyć 100 mSv. 

II. Dla uczniów, studentów i praktykantów

1. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku 18 lat i powyżej, mają zastosowanie dawki graniczne ustalone w poz. I.
2. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku od 16 lat do 18 lat, dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1b i 1c ustawy, wynosi 6 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1) 15 mSv – dla soczewki oka;
2) 150 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla każdego obszaru 1 cm2 napromienionej części skóry, niezależnie od napromienionej powierzchni;
3) 150 mSv – dla kończyn zdefiniowanych jako dłonie, przedramiona, stopy i kostki.
3. Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku poniżej 16 lat, mają zastosowanie dawki graniczne ustalone w poz. III.

III. Dla osób z ogółu ludności

Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1) 15 mSv – dla soczewki oka;
2) 50 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla każdego obszaru 1 cm2 napromienionej części skóry, niezależnie od napromienionej powierzchni.

Załącznik nr 4

KWALIFIKACJA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM DO KATEGORII ZAGROŻEŃ

1. Kategoria I – działalności związane z narażeniem mogące prowadzić do wystąpienia na terenie jednostki organizacyjnej zdarzenia radiacyjnego skutkującego lub mogącego skutkować poważnymi efektami deterministycznymi poza terenem tej jednostki, uzasadniającymi uruchomienie wyprzedzających działań interwencyjnych, w tym ewakuacji, nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, podania preparatów ze stabilnym jodem oraz innych pilnych działań interwencyjnych.

Kategoria I obejmuje rozruch, eksploatację i likwidację obiektu jądrowego, takiego jak reaktor o mocy cieplnej powyżej 100 MW (megawatów) lub przechowalnik zawierający wypalone paliwo jądrowe w ilości równoważnej rdzeniowi reaktora o mocy cieplnej 3000 MW.

2. Kategoria II – działalności związane z narażeniem mogące prowadzić do wystąpienia na terenie jednostki organizacyjnej zdarzenia radiacyjnego skutkującego lub mogącego skutkować efektami stochastycznymi narażenia osób z ogółu ludności poza terenem tej jednostki uzasadniającymi uruchomienie pilnych działań interwencyjnych. 

Kategoria II obejmuje:
1) rozruch, eksploatację i likwidację obiektu jądrowego, takiego jak reaktor o mocy cieplnej powyżej 2 MW do 100 MW, przechowalnik zawierający wypalone paliwo jądrowe wymagające aktywnego chłodzenia, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego lub zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego;
2) eksploatację lub zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych.

3. Kategoria III – działalności związane z narażeniem mogące prowadzić wyłącznie do wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie jednostki organizacyjnej, uzasadniającego uruchomienie pilnych działań interwencyjnych na terenie jednostki organizacyjnej.

Kategoria III obejmuje:
1) rozruch, eksploatację i likwidację obiektu jądrowego, takiego jak reaktor o mocy cieplnej nieprzekraczającej 2 MW;
2) eksploatację i zamknięcie kopalni rudy uranu;
3) wytwarzanie i przetwarzanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, substancji promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych oraz przetwarzanie odpadów promieniotwórczych, w pracowni izotopowej niebędącej obiektem jądrowym;
4) produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze; 
5) zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych oraz zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
6) stosowanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, substancji promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze na terenie jednostki organizacyjnej w pracowni izotopowej i poza tą pracownią oraz przechowywanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych oraz odpadów promieniotwórczych na terenie jednostki organizacyjnej;
7) stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie jednostki organizacyjnej w pracowni rentgenowskiej lub pracowni akceleratorowej oraz poza pracownią;
8) uruchamianie pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania jonizującego.

4. Kategoria IV – działalności związane z narażeniem mogące prowadzić do wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uzasadniającego uruchomienie pilnych działań interwencyjnych w miejscu jego wystąpienia.

Kategoria IV obejmuje:
1) stosowanie i przechowywanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych w terenie;
2) transport materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego;
3) instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami;
4) uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; 
5) obrót materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi, źródłami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym oraz obrót wyrobami powszechnego użytku, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro lub aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji, do których w procesie produkcyjnym dodano substancje promieniotwórcze, oraz przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium tych wyrobów;
6) znalezienie porzuconej substancji promieniotwórczej, w tym źródła niekontrolowanego w miejscu publicznym, w szczególności takim jak jednostka zajmująca się magazynowaniem, sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali.

5. Kategoria V – działalności związane z narażeniem zlokalizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzenia radiacyjnego wskutek uwolnienia substancji promieniotwórczych w ilości powodującej konieczność uruchomienia pilnych działań interwencyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kategoria V obejmuje reaktory jądrowe o mocy cieplnej powyżej 100 MW, zlokalizowane w odległości do 300 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej.



Załącznik nr 5
WZÓR
DEKLARACJA PRZEWOZU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO
DECLARATION OF SHIPMENT OF THE SEALED RADIOACTIVE SOURCE 
	
Odbiorca zamkniętych źródeł promieniotwórczych wypełnia punkty od 1 do 5 i przekazuje niniejszą deklarację do właściwej władzy w swoim kraju.
The consignee of sealed radioactive sources must complete sections 1 to 5 and send this declaration to the competent authority in his country.
Właściwa władza w kraju odbiorcy wypełnia punkt 6 i zwraca niniejszą deklarację odbiorcy.
The competent authority of the consignee country must fill in section 6 and return this declaration to the consignee.
Następnie, przed wysyłką zamkniętych źródeł promieniotwórczych, odbiorca przesyła niniejszą deklarację do dostawcy tych źródeł w kraju dostawcy.
Then, the consignee must send this declaration to the holder in the forwarding country prior to the shipment of the sealed sources.
Wszystkie punkty niniejszej deklaracji muszą zostać wypełnione, a odpowiednie kratki zakreślone.
All sections of this declaration must be completed and boxes ticked where appropriate.

	1. NINIEJSZA DEKLARACJA DOTYCZY:
THIS DECLARATION CONCERNS: 

JEDNEGO PRZEWOZU
SINGLE SHIPMENT
	[bookmark: Wybór3]|_|
	Niniejsza deklaracja jest ważna do chwili realizacji przewozu, o ile punkt 6 nie stanowi inaczej
/This declaration is valid until the shipment is completed unless otherwise stated in section 6

	oczekiwana data przewozu (jeżeli jest znana):
expected date of shipment (if available): 

	WIELOKROTNYCH PRZEWOZÓW
SEVERAL SHIPMENTS
	[bookmark: Wybór2]|_|
	Niniejsza deklaracja jest ważna przez trzy lata, o ile punkt 6 nie stanowi inaczej
/This declaration is valid for three years unless otherwise stated in section 6

	2. ADRES DOCELOWY ŹRÓDŁA (ŹRÓDEŁ)
DESTINATION OF THE SOURCE(S) 

Nazwa odbiorcy/Name of consignee: 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/Contact person Mr./Ms: 

Adres/Address: 

Tel./Tel.:                               Faks/Fax: 

Poczta elektroniczna/e-mail: 


	3. DOSTAWCA ŹRÓDŁA (ŹRÓDEŁ) W KRAJU WYSYŁAJĄCYM
HOLDER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY 


Nazwa dostawcy/Name of holder: 

Osoba upoważniona do kontaktów Pan/Pani/Contact person Mr./Ms: 

Adres/Address: 

Tel./Tel.:                               Faks/Fax: 

Poczta elektroniczna/e-mail: 


	4. OPIS PRZEWOŻONEGO  ŹRÓDŁA (PRZEWOŻONYCH ŹRÓDEŁ)
DESCRIPTION OF THE SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT


	Izotop promieniotwórczy (izotopy promieniotwórcze)
/Radionuclide(s)

	
	
	
	

	Maksymalna aktywność pojedynczego źródła (MBq)
/Maximum activity of individual source (MBq)

	
	
	
	

	Liczba źródeł
/Number of sources

	
	
	
	

	
Jeżeli zamknięte źródło (źródła) jest (są) zainstalowane w urządzeniu/przyrządzie/sprzęcie, to należy podać krótki opis tego urządzenia/przyrządu/sprzętu*: 
If sealed source(s) is (are) mounted in a machinery/device/equipment, short description of the machinery/device/equipment should be given*: 

Podać (jeżeli to możliwe i wymagane przez właściwą władzę):
Indicate (if available and requested by the competent authority): 
krajową lub międzynarodową normę techniczną, której wymagania spełnia (spełniają) zamknięte źródło (źródła) oraz numer świadectwa*: 
national or international technical standard with which the sealed source(s) complies(y) and certificate number*: 
datę wygaśnięcia ważności świadectwa: 
date of expiry of certificate: 
nazwę producenta i pozycję katalogową: 
name of the manufacturer and catalogue reference: 



	5. DEKLARACJA OSOBY UPOWAŻNIONEJ LUB ODPOWIEDZIALNEJ
DECLARATION OF AUTHORIZED OR RESPONSIBLE PERSON 

Ja, odbiorca, niniejszym oświadczam, że informacja podana w niniejszej deklaracji jest prawdziwa.
I, the consignee, hereby certify that the information provided in this declaration is correct.
 
[bookmark: _GoBack]Ja, odbiorca, niniejszym oświadczam, że uzyskałem zezwolenie na wykonywanie działalności ze źródłem (źródłami), zgłosiłem tą działalność lub powiadomiłem o jej wykonywaniu, co upoważnia mnie do otrzymania źródła (źródeł) opisanego (opisanych) w niniejszej deklaracji. 
I, the consignee, hereby certify that I got permission to carry out activities with a source (s), I reported this activity or notified its performance, which entitles me to receive the source (s) described in this declaration. 

	Numer zezwolenia lub decyzji o przyjęciu zgłoszenia, lub data powiadomienia: 
The number of the permit or decision on acceptance of the application, or the date of the notification: 
 

Ja, odbiorca, niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie stosowne wymagania krajowe, odnoszące się do bezpiecznego przechowywania, wykorzystywania i przekazania jako odpad źródła (źródeł) opisanego (opisanych) w niniejszej deklaracji.
I, the consignee, hereby certify that I comply with all the relevant national requirements, such as those relating to the safe storage, use or disposal of source(s) described in this declaration. 

Nazwisko/Name:                                              Podpis/Signature: 

Data/Date:  


	6. POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ KRAJU ODBIORCY, ŻE ZAPOZNAŁA SIĘ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ 
CONFIRMATION BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE CONSIGNEE COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS DECLARATION






Pieczęć/Stamp:







Nazwa właściwej władzy/Name of the competent authority: 



Adres/Address:

Tel./Tel.: 

Faks/Fax: 

Poczta elektroniczna/e-mail:

Data/Date: ...................................... 

Niniejsza deklaracja jest ważna do**/This declaration is valid until**: …………………………………..






	7. POTWIERDZENIE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNO-SKARBOWĄ PRZYWOZU/WYWOZU
CUSTOMS SERVICE OF POLAND CONFIRMATION OF IMPORT/EXPORT

	Liczba źródeł/Number of Sources
	Data/Date
	Pieczęć/Stamp

	
	
	

	
	
	



* Należy podać w języku polskim i angielskim. 
Must be given in Polish and English language.
** Odnośnie do terminu ważności deklaracji, patrz również punkt 1 na stronie 1. 
Please see too section 1, page 1, for the guidance on the length of time declaration is valid.
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