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Załącznik nr 1
Wykaz sektorów i podsektorów energochłonnych 
	L.p.
	PKD 2007 / PKWiU 2015
	Opis

	1.
	24.42
	Produkcja aluminium

	2.
	08.91
	Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

	3.
	20.13
	Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych

	4.
	24.43
	Produkcja ołowiu, cynku i cyny

	5.
	
14.11
ex 32.99
	Produkcja odzieży skórzanej
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – dot. wyłącznie produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych ze skóry

	6.
	24.10
	Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza

	
	24.20.1
	Rury, przewody rurowe i profile drążone bez szwu ze stali

	7.
	17.12
	Produkcja papieru i tektury

	8.
	20.15
ex 38.21
	Produkcja nawozów i związków azotowych
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – dot. wyłącznie produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

	9.
	24.44
	Produkcja miedzi

	10.
	ex. 19.10
20.14

	Wytwarzanie i przetwarzanie koksu – dot. wyłącznie produkcji paku i koksu pakowego
Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych

	11.
	 13.10
	Produkcja przędzy bawełnianej

	12.
	 20.60
	Produkcja włókien chemicznych

	13.
	07.10
ex 09.90
	Górnictwo rud żelaza
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – dot. wyłącznie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza

	14.
	
	Następujące podsektory w ramach produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16):

	
	20.16.10
	
Polimery etylenu w formach podstawowych

	
	ex 20.16.51.0
	Polimery propylenu, w formach podstawowych

	
	ex 20.16.30.0
	Polimery chlorku winylu w
formach podstawowych

	
	ex 20.16.40.0
	Poliwęglany, w formach podstawowych

	15.
	
	Następujący podsektor w ramach produkcji pulpy (17.11):

	
	17.11.14.0
	Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
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[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2
Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych 
	PKD 2007
	Wskaźnik emisyjności dla produktów
	Wartość wskaźnika
	Jednostka wskaźnika
	Jednostka produkcji
	Definicja produktu
	Procesy objęte wskaźnikiem emisyjności dla produktów
	Właściwy kod  PRODCOM 2017–2018
	Opis

	24.42
		Aluminium 
pierwotne



	14,256
	MWh/Mg
produktu
(zużycie prądu
zmiennego)
	Tona nieobrobionego plastycznie płynnego niestopowego aluminium
	Nieobrobione plastycznie
płynne aluminium niestopowe
z elektrolizy
	Nieobrobione plastycznie płynne aluminium niestopowe z elektrolizy, w tym z urządzeń służących ochronie przed zanieczyszczeniami, procesów pomocniczych i odlewni. Oprócz definicji produktu w decyzji 2011/278/UE uwzględnia się tu fabryki anod (anody wstępnie spiekane). W przypadku gdy anody dostarczane są z odrębnego zakładu w Europie, zakład ten nie powinien otrzymywać rekompensaty, gdyż jest on już objęty wskaźnikiem. W przypadku gdy anody są produkowane poza Europą, można zastosować korektę
	24.42.11.30
	Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe, z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków

	
	
	
	
	
	
	
	24.42.11.54
	Stopy aluminium nieobrobione plastycznie, z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków

	24.42
	Tlenek glinu (rafinacja)
	0,225
	MWh/Mg produktu
	Tona tlenku glinu
	
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją tlenku glinu
	24.42.12.00

	Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu

	24.10
	Stal konwertorowa świeżona tlenem
	0,036
	MWh/Mg produktu
	Tona stali surowej (odlewanej)
	
	Obróbka pozapiecowa, podgrzewanie materiałów ogniotrwałych, procesy pomocnicze (w szczególności odpylanie) i urządzenia odlewnicze aż po cięcie wyrobów ze stali surowej
	24.10.T1.22
	Stal surowa: Stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

	
	
	
	
	
	
	
	24.10.T1.32
	Stal surowa: Stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

	
	
	
	
	
	
	
	24.10.T1.42
	Stal surowa: Stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

	24.10
	Stal węglowa z pieca łukowego
	0,283
	tCO2/Mg produktu
	Tona surowej stali wtórnej z aparatu odlewniczego
	Stal zawierająca poniżej 8% metalicznych pierwiastków stopowych i przypadkowych domieszek, przy których poziomie nadaje się do zastosowań, w których nie jest wymagana wysoka jakość powierzchni i przetwarzania
	Uwzględniono wszystkie procesy w jednostkach produkcyjnych bezpośrednio lub pośrednio związane z:
- piecem łukowym,
- obróbką pozapiecową,
- odlewaniem i cięciem,
- jednostką dopalania gazów,
- zespołem odpylania,
- stanowiskami podgrzewania kadzi,
- stanowiskami podgrzewania wlewków,
- suszeniem złomu i
- podgrzewaniem złomu
	24.10.T1.21
	Stal surowa: stal niestopowa produkowana w piecach elektrycznych

	
	
	(w
oparciu
o najlep-
sze 10%)
	
	
	
	
	24.10.T1.31
	Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w piecach elektrycznych

	
	
	
	
	
	
	
	24.10.T1.41
	Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w piecach elektrycznych

	24.10
	Stal wysokostopowa z pieca łukowego
	0,352
	tCO2/Mg produktu
	Tona surowej stali wysokostopowej
	Stal zawierająca 8% lub więcej metalicznych pierwiastków stopowych lub od której oczekuje się wysokiej jakości powierzchni i przetwarzalności
	Uwzględniono wszystkie procesy w jednostkach produkcyjnych bezpośrednio lub pośrednio związane z:
- piecem łukowym,
- obróbką pozapiecową,
- odlewaniem i cięciem,
- jednostką dopalania gazów,
- zespołem odpylania
	24.10.T1.21
	Stal surowa: stal niestopowa produkowana w piecach elektrycznych

	
	
	
	
	
	
	- stanowiskami podgrzewania kadzi,
- stanowiskami podgrzewania wlewków,
- wolno chłodzącą kadzią,
- suszeniem złomu i
- podgrzewaniem złomu. Nie uwzględniono rafinatora żelazochromu i kriogenicznego przechowywania gazów przemysłowych w jednostkach produkcyjnych
	
	

	
	
	(w
oparciu
o najlep-
sze 10%)
	
	
	
	
	24.10.T1.31  
	Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w piecach elektrycznych

	
	
	
	
	
	
	
	24.10.T1.41
	Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w piecach elektrycznych

	24.10
	Żelazokrzem (FeSi)
	8,540
	MWh/Mg produktu
	Tona FeSi-75 jako produktu końcowego
	FeSi-75
	Wszystkie procesy bezpośrednio związane z eksploatacją pieców Nie uwzględnia się procesów pomocniczych
	ex. 24.10.12.30
	Żelazokrzem o zawartości krzemu 75%

	24.10
	Żelazomangan wysokowęglowy (FeMn HC)
	2,760
	MWh/Mg produktu
	Tona żelazomanganu wysokowęglowego jako produktu końcowego
	Żelazomangan wysokowęglowy
	Wszystkie procesy bezpośrednio
związane z piecami
Nie uwzględnia się procesów pomoc-
niczych
	24.10.12.15
	Żelazomangan (zgodnie z BREF)

	24.10
	Krzemomangan (SiMn)
	3,850
	MWh/Mg produktu
	Tona krzemomanganu jako produktu końcowego
	Krzemomangan o różnej zawartości węgla, w tym SiMn, SiMn o niskiej zawartości węgla, SiMn o bardzo niskiej zawartości węgla
	Wszystkie procesy bezpośrednio związane z eksploatacją pieców Nie uwzględnia się procesów pomocniczych
	ex. 24.10
	Krzemomangan, z wyłączeniem FeSiMn

	20.13
	Chlor (Cl2)
	2,461
	MWh/Mg produktu
	Tona chloru
	Chlor
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniami do elektrolizy, w tym urządzeniami pomocniczymi, takimi jak silniki
	20.13.21.11
	Chlor

	20.13
	Krzem metaliczny
	11,870
	MWh/Mg produktu
	Tona krzemu metalicznego
	Krzem o zawartości krzemu 90–99,99%
	Wszystkie procesy bezpośrednio związane z piecami
Nie uwzględnia się procesów pomocniczych
	ex. 20.13.21.50 

	Krzem o zawartości wagowej krzemu < 99,99%

	20.13
	Superczysty krzem polikrystaliczny
	60,000
	MWh/Mg produktu
	Tona superczystego krzemu metalicznego
	Krzem o zawartości krzemu > 99,99%
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z piecem, w tym urządzeniami pomocniczymi
	ex. 20.13.21.50 

	Krzem o zawartości wagowej krzemu > = 99,99%

	20.13
	Węglik krzemu (SiC)
	6,200
	MWh/Mg produktu
	Tona 100% SiC
	Węglik krzemu o 100% czystości
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z piecem, w tym urządzeniami pomocniczymi
	20.13.64.50
	Węgliki, włączając chemicznie niezdefiniowane

	20.14
	Wysokowartościowe chemikalia
	0,702
	tCO2/Mg produktu
	Tona wysokowartościowych chemikaliów (HVC) (tona acetylenu, etylenu, propylenu, butadienu, benzenu i wodoru)
	Mieszanina
wysokowartościowych chemikaliów (HVC) wyrażona jako całkowita masa acetylenu, etylenu, propylenu, butadienu, benzenu i wodoru, z wyłączeniem HVC z dodatkowych ilości (wodór, etylen, inne HVC) o zawartości wagowej co najmniej 30% etylenu w całkowitej mieszaninie produktów i o zawartości wagowej HVC, gazu paliwowego, butenów i ciekłych węglowodorów w całkowitej mieszaninie produktów co najmniej 50%
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją wysokowartościowych chemikaliów w postaci oczyszczonego produktu lub produktu pośredniego o skoncentrowanej zawartości odpowiedniej wysokowartościowej substancji chemicznej w najniższej formie nadającej się do sprzedaży (surowe C4, odwodorniona benzyna do pirolizy), z wyłączeniem wyodrębniania C4 (wytwórnia butadienu), uwodorniania C4, hydrorafinacji benzyny do pirolizy i ekstrakcji związków aromatycznych oraz logistyki/przechowywania na potrzeby codziennej działalności
	ex. 20.14
	

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.20
	Węglowodory alifatyczne nasycone

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.30

	Węglowodory alifatyczne nienasycone – etylen

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.40
	Węglowodory alifatyczne nienasycone – propen (propylen)

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.50

	Węglowodory alifatyczne nienasycone – buten (butylen) i jego izomery

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.60

	Węglowodory alifatyczne nienasycone – 1,3-butadien i izopren

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.11.90
	Węglowodory alifatyczne nienasycone, z wyłączeniem etylenu, propenu, butenu, 1,3-butadienu i izoprenu

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.12.23

	Benzen

	20.14
	Związki aromatyczne
	0,030
	tCO2/Mg produktu
	Tona ważona CO2
	Mieszanina związków aromatycznych wyrażona w tonach CO2 (CWT)
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z instalacjami jednostkowymi dotyczącymi związków aromatycznych:
- hydrorafinacją benzyny do pirolizy,
- ekstrakcją benzenu/toluenu/ ksylenu (BTX),
- TDP,
- HDA,
- izomeryzacją ksylenu,
- zespołem Pksylenu,
- produkcją kumenu i
- produkcją cykloheksanu.
	ex. 20.14
	

	20.13
	Sadza
	1,954
	tCO2/Mg produktu
	Tona sadzy piecowej (jednostka nadająca się do sprzedaży, > 96%)
	Sadza piecowa. Ten wskaźnik nie uwzględnia produktów z sadzy gazowej i lampowej.
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją sadzy piecowej oraz wykończeniem, pakowaniem i spalaniem gazu odpadowego.
	20.13.21.30

	Węgiel (sadze oraz pozostałe postacie węgla, gdzie indziej niesklasyfikowane)

	20.14
	Styren
	0,527
	tCO2/Mg produktu
	Tona styrenu (produktu nadającego się do sprzedaży)
	Monomer styrenu (benzen winylu, numer CAS: 100-42-5).
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją:
- styrenu oraz
- produktu pośredniego w postaci etylobenzenu (łącznie z ilością wykorzystywaną jako surowiec do produkcji styrenu).
	  20.14.12.50

	Styren

	20.14
	Tlenek etylenu/glikole
etylenowe
	0,512
	tCO2/Mg produktu
	Tona ekwiwalentów tlenku etylenu określonych jako ilość tlenku etylenu (w masie), która jest zawarta w jednej jednostce masy określonego glikolu
	Wskaźnik dotyczący tlenku etylenu/glikolu etylenowego obejmuje następujące produkty:
- tlenek etylenu (o wysokiej czystości),
- glikol monoetylenowy (standardowy gatunek + gatunek włóknotwórczy (o wysokiej czystości)),
- glikol dietylenowy,
- glikol trietylenowy.
Całkowita ilość produktów jest wyrażona w ekwiwalentach tlenku etylenu określonych jako ilość tlenku etylenu (w masie), która jest zawarta w jednej jednostce masy określonego glikolu
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją tlenku etylenu, sekcją oczyszczania tlenku etylenu i glikolu w jednostkach produkcyjnych
	20.14.63.73

	Oksiran (tlenek etylenu)

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.23.10

	Glikol etylenowy (etanodiol)

	
	
	
	
	
	
	
	20.14.63.33

	2,2-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol)

	24.43
	Elektroliza cynku
	4,000
	MWh/Mg produktu
	Tona cynku
	Cynk pierwotny
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z elektrolizą cynku, w tym urządzeniami pomocniczymi
	24.43.12.30

	Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie, z wyłączeniem w postaci pyłu, proszku i płatków

	
	
	
	
	
	
	
	24.43.12.50

	Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie, z wyłączeniem w postaci pyłu, proszku i płatków

	20.15
	Amoniak
	1,619
	tCO2/Mg produktu
	Tona amoniaku, jako produkcja (netto) nadająca się do sprzedaży, o 100% zawartości amoniaku
	Amoniak (NH3) wyrażony w tonach wytworzonej ilości
	Uwzględniono wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją amoniaku i produktu pośredniego w postaci wodoru
	20.15.10.75

	Amoniak bezwodny



Dla produktów, w przypadku których stwierdzono zamienność energii elektrycznej i paliw, wskaźnik emisyjności wyrażony jest w tCO2.

