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Załącznik nr 1
WYKAZ SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH
	Lp. 
	PKD 2007 / PKWiU 2015
	Opis

	1
	14.11
	Produkcja odzieży skórzanej

	2
	24.42
	Produkcja aluminium

	3
	20.13
	Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
nieorganicznych

	4
	24.43
	Produkcja ołowiu, cynku i cyny

	5
	17.11
	Produkcja masy włóknistej

	6
	17.12
	Produkcja papieru i tektury

	7
	24.10
	Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz 
wyrobów hutniczych

	8
	19.20
	Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji 
ropy naftowej

	9
	24.44
	Produkcja miedzi

	10
	24.45
	Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

	11 
	20.16.40.15
	Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole 
polieterowe, w formach podstawowych

	12
	24.51
	Wszystkie kategorie produktu w sektorze 
odlewnictwa żeliwa

	13
	
	Następujące podsektory w ramach sektora włókna 
szklanego (23.14):

	
	23.14.12.20
23.14.12.40
	Maty z włókna szklanego
Woale z włókna szklanego

	14
	
	Następujące podsektory w ramach sektora gazów 
przemysłowych (20.11):

	
	20.11.11.50
20.11.12.90
	Wodór
Nieorganiczne związki tlenowe niemetali
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Załącznik nr 2
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

	
	
	
	Wartość wskaźnika efektywności zużycia energii w poszczególnych latach
	
	
	

	NACE
	PRODCOM
	Produkt
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Jednostka
wskaźnika
	
Definicja
	Proces objęty wskaźnikiem produktowym

	17.11
	17.11.11.00
	Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
	0,904
	0,894
	0,884
	0,875
	0,865
	0,856
	0,846
	0,837
	0,828
	0,819
	MWh/t
90% sdt
	Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją masy chemicznej, w tym suszenie, mycie i przesiewanie oraz bielenie

	17.11
	17.11.12.00
	Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej
	0,329
	0,325
	0,322
	0,318
	0,315
	0,311
	0,308
	0,305
	0,301
	0,298
	MWh/t
90% sdt
	Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej
	

	17.11
	17.11.13.00
	Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej
	0,443
	0,438
	0,433
	0,429
	0,424
	0,419
	0,415
	0,410
	0,406
	0,401
	MWh/t
90% sdt
	Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej
	

	17.11
	ex 17.11.14.00
	Masa włóknista drzewna półchemiczna
	0,443
	0,438
	0,433
	0,429
	0,424
	0,419
	0,415
	0,410
	0,406
	0,401
	MWh/t
90% sdt
	Masa włóknista drzewna półchemiczna
	

	17.11
	ex 17.11.14.00
	Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany
	0,26
	0,257
	0,254
	0,252
	0,249
	0,246
	0,243
	0,241
	0,238
	0,236
	MWh/t
90% sdt
	Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją makulatury, w tym zagęszczanie, dyspersja oraz bielenie

	17.11
	ex 17.11.14.00
	Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany
	0,39
	0,386
	0,382
	0,377
	0,373
	0,369
	0,365
	0,361
	0,357
	0,353
	MWh/t
90% sdt
	Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany
	

	17.12
	17.12.11.00
	Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
	0,801
	0,792
	0,784
	0,775
	0,767
	0,758
	0,750
	0,742
	0,734
	0,726
	MWh/t
produktu
	Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją papieru, w tym oczyszczanie, prasowanie i suszenie termiczne

	17.12
	17.12.12.00 
17.12.13.00 
17.12.14.10 
17.12.14.35 
17.12.14.39 
17.12.14.50 
17.12.14.70
	Papier niepowleczony

	0,645
	0,638
	0,631
	0,624
	0,617
	0,611
	0,604
	0,597
	0,591
	0,584
	MWh/t
produktu
	Papier i tektura czerpane; 

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet; 
Pozostały papier i tektura do celów graficznych
	

	17.12
	17.12.73.36 
17.12.73.60 
17.12.73.75 
17.12.73.79 
17.12.76.00
	Papier powleczony
	0,538
	0,532
	0,526
	0,521
	0,515
	0,509
	0,504
	0,498
	0,493
	0,487
	





MWh/t
produktu
	Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi; 

Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
	

	17.12
	17.12.20.30 
17.12.20.55 
17.12.20.57 
17.12.20.90
	Tissue
	0,925
	0,915
	0,905
	0,895
	0,885
	0,876
	0,866
	0,857
	0,847
	0,838
	






MWh/t
produktu
	Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych	
	

	17.12
	17.12.33.00 
17.12.34.00 
17.12.35.20 
17.12.35.40
	Testliner i fluting
	0,26
	0,257
	0,254
	0,252
	0,249
	0,246
	0,243
	0,241
	0,238
	0,236
	


MWh/t
produktu
	Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną; 

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną; 

»Testliner« — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
	

	17.12
	17.12.31.00 
17.12.32.00 
17.12.42.60 
17.12.42.80 
17.12.51.10 
17.12.59.10
	Tektura niepowleczona
	0,268
	0,265
	0,262
	0,259
	0,257
	0,254
	0,251
	0,248
	0,246
	0,243
	





MWh/t
produktu
	Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, niebielony (z wyłączeniem stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej);
Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, bielony (z wyłączeniem niebielonego, stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej) falistej bielony;
Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze > 150 g/m² lecz < 225 g/m² (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych);
	
Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m² (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych;
Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
 Pozostała tektura niepowleczona
 
	

	17.12
	17.12.75.00 
17.12.77.55 
17.12.77.59 
17.12.78.20 
17.12.78.50 
17.12.79.53 
17.12.79.55
	Tektura powleczona
	0,403
	0,399
	0,394
	0,390
	0,386
	0,382
	0,377
	0,373
	0,369
	0,365
	






MWh/t
produktu
	Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;

Bielony papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi, o gramaturze większej niż 150 g/m² (z wyłączeniem powleczonych klejami);
Papier i tektura w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami, bielonych i o gramaturze większej niż 150 g/m²);

Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;
Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, każda warstwa bielona;
Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona

	

	20.13
	20.13.24.34
	Kwas siarkowy
	0,056
	0,055
	0,055
	0,054
	0,054
	0,053
	0,052
	0,052
	0,051
	0,051
	MWh/t
produktu
	Kwas siarkowy; oleum
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją kwasu siarkowego

	20.13
	20.13.21.11
	Chlor
	1,846
	1,826
	1,806
	1,786
	1,767
	1,748
	1,729
	1,710
	1,691
	1,673
	MWh/t
produktu
	Chlor
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniem do elektrolizy, w tym procesy pomocnicze

	20.13
	20.13.21.70
	Krzem
	11,87
	11,741
	11,613
	11,486
	11,361
	11,237
	11,115
	10,993
	10,874
	10,755
	MWh/t
produktu
	Krzem. Inny niż zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją krzemu

	20.13
	20.13.21.60
	Krzem 
	60
	59,346
	58,699
	58,059
	57,426
	56,801
	56,181
	55,569
	54,963
	54,364
	MWh/t
produktu
	Krzem. Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z wypalaniem, w tym procesy pomocnicze

	20.13
	20.13.64.10
	Węglik krzemu
	6,2
	6,132
	6,066
	5,999
	5,934
	5,869
	5,805
	5,742
	5,680
	5,618
	MWh/t
produktu
	Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją węglika krzemu

	24.10
	24.10.T1.22
24.10.T1.32
24.12.T1.42
	Stal surowa
	0,03385
	0,03365
	0,03345
	0,03324
	0,03304
	0,03285
	0,03265
	0,03245
	0,03226
	0,03207
	MWh/t
produktu

Tona surowej (odlewnej) stali
	Stal surowa: stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;
Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;
Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych
	

Obróbka pozapiecowa,
podgrzewanie materiałów ogniotrwałych, procesy pomocnicze i urządzenia odlewnicze aż po cięcie wyrobów ze stali surowej

	24.10
	24.10.12.10
24.10.12.20
	Żelazomangan
	2,2
	2,155
	2,112
	2,069
	2,027
	1,986
	1,945
	1,906
	1,867
	1,829
	MWh/t
produktu
	Żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla, o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy;
Pozostały żelazomangan, zawierający więcej niż 2 % masy węgla (z wyłączeniem żelazomanganu o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy)
	

	24.10
	24.10.12.25
	Żelazomangan
	1,4
	1,385
	1,370
	1,355
	1,340
	1,325
	1,311
	1,297
	1,282
	1,268
	MWh/t
produktu
	Pozostały żelazomangan zawierający nie więcej niż 2 % masy węgla
	

	24.10
	24.10.12.35
	Żelazokrzem
	8,54
	8,447
	8,355
	8,264
	8,174
	8,085
	7,996
	7,909
	7,823
	7,738
	

MWh/t
produktu
	Żelazokrzem zawierający więcej niż 55 % masy krzemu
	

	24.10
	24.10.12.40
	Żelazonikiel
	9,28
	9,179
	9,079
	8,980
	8,882
	8,785
	8,689
	8,595
	8,501
	8,408
	MWh/t
produktu
	Żelazonikiel
	

	24.10
	24.10.12.45
	Żelazokrzemomangan
	3,419
	3,381
	3,343
	3,305
	3,268
	3,232
	3,196
	3,160
	3,124
	3,089
	
MWh/t
produktu
	Żelazokrzemomangan
	

	24.10
	24.42.11.30 24.42.11.54
	Aluminium pierwotne
	13,9
	13,865
	13,831
	13,796
	13,762
	13,727
	13,693
	13,659
	13,624
	13,590
	

MWh/t
produktu
	Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków);
Stopy aluminium nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)
	Nieobrobione plastycznie płynne aluminium niestopowe z elektrolizy, w tym z urządzenia sterujące produkcją, procesy pomocnicze i odlewanie. Uwzględnia się tu fabryki anod (anody wstępnie spiekane). W przypadku gdy anody dostarczane są z odrębnego zakładu w UE, zakład ten nie powinien otrzymywać rekompensaty, gdyż jest on już objęty wskaźnikiem.
W przypadku gdy anody są produkowane poza UE, można zastosować korektę

	24.42
	24.42.12.00
	Tlenek glinu
	0,2
	0,198
	0,196
	0,193
	0,191
	0,189
	0,187
	0,185
	0,183
	0,181
	
MWh/t
produktu
	Tlenek glinu (z wyłączeniem sztucznego korundu)
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją (rafinacją) tlenku glinu

	24.43
	24.43.12.30
24.43.12.50
	Cynk nieobrobiony plastycznie
	3,994
	3,994
	3,993
	3,993
	3,992
	3,992
	3,992
	3,991
	3,991
	3,990
	
MWh/t
produktu
	Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków);
Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków)
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z elektrolizą cynku, w tym procesy pomocnicze

	24.44
	24.44.13.30
	Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie
	0,31
	0,307
	0,303
	0,300
	0,297
	0,293
	0,290
	0,287
	0,284
	0,281
	

MWh/t
produktu
	Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa (z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych)
	Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z procesem rafinacji elektrolitycznej, w tym odlew anod






Załącznik nr 3
wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

	Wartość wskaźnika efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w poszczególnych latach

	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	80%
	79,128%
	78,266%
	77,412%
	76,569%
	75,734%
	74,909%
	74,092%
	73,284%
	72,486%



