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Uchwalenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016r. wprowadziła tzw. zasadę „10H” czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Przepisy te doprowadziły do zatrzymania inwestycji w zakresie energii otrzymywanej z elektrowni wiatrowych. 
Zgodnie z projektem wprowadzono zapisy dotyczące określenia minimalnej odległości, w jakiej dopuszczalne jest instalowanie turbin wiatrowych od gospodarstw domowych. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: 1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz 2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej – jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (zasada 10H) mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Zasada ta obowiązuje również w przypadku instalowania turbin w pobliżu parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów oraz obszarów Natura 2000. W zależności od modelu, elektrownie wiatrowe liczą od 150 do 200 metrów wysokości, taka też jest wartość miary wykorzystywanej w przedmiotowych normach odległościowych do lokalizacji elektrowni wiatrowych, bądź też budynków mieszkalnych lub pełniących funkcję mieszaną. Określenie dopuszczalnej odległości w regulacji ustawowej ma charakter minimalny. W związku z powyższym niedopuszczalne jest lokalizowanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości całkowitej, ale dopuszczalne są lokalizacje zarówno w odległości równej, jak i większej. 
Powyższe przepisy okazały się szkodliwe w wytwarzaniu „zielonej energii”. Szczególnie odczuwalne w dobie wysokich cen za energię elektryczną. W ocenie wnioskodawców należy zliberalizować przepisy dotyczące zasady „10H” na rzecz wprowadzenia minimalnej odległości – 500 metrów. Proponuje się aby elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 500 metrów. 
	Dodatkowo projektodawcy wprowadzają tzw. mechanizmu redystrybucji, który polegałby na przekazaniu części dodatniego salda generowanego przez projekty wiatrowe będące w aukcyjnym systemie wsparcia do gmin, na terenie których funkcjonują turbiny wiatrowe. Rozliczenie byłoby proporcjonalne do ilości mocy zainstalowanej – środki przeznaczone do redystrybucji dzielone byłby przez ilość MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, dzięki czemu otrzymalibyśmy jednostkową kwotę wyrażoną w złotych/MWh. Opłata ta przeznaczona byłaby na walkę z ubóstwem energetycznym, budowę infrastruktury społecznej, w szczególności zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
elektrowni wiatrowej.
	Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
	Projekt ustawy nie wpływa na budżet państwa.
	Projekt ustawy pozytywnie wpływa na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
	Projekt ustawy pozytywnie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

